MODELARSKI SILNIK RAKIETOWY

TYPU TSP F35 KATEGORIA P1

Sprzedawać wyłącznie w oryginalnym i kompletnym opakowaniu.

Użytkowniku zapoznaj się z treścią instrukcji dołączonej do opakowania oraz zastosuj się do zaleceń w niej zawartych.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób od 18 roku życia.

Stosuj wyłącznie na zewnątrz. Minimalny bezpieczny promień użytkowania wynosi 150m. Bezpieczna odległość dla użytkownika podczas działania to 10m. Silnik generuje gorące gazy wylatujące przez dyszę. Data przydatności podana na opakowaniu. Ryzyko pożaru - gasić ogień ogólnie stosowanymi środkami z bezpiecznej odległości. Przechowywać w suchym miejscu w temp. poniżej 30stC. z dala od ognia oraz dzieci. Opakowanie zawiera silniki rakietowe i zapalniki elektryczne.

Dane techniczne:

Czas pracy silnika: 2 do 11 sekund

Waga pełnego pojedynczego silnika: 91,5 gram

Waga NEC w opakowaniu: 84,6 gram

Opakowanie zawiera: 2szt silników

Producent:

Piotr Tendera Rocket Motors

ul. Wodzisławska 177b

44-200 Rybnik, Polska

tenderamotors@gmail.com

2333 SILNIK RAKIETOWY TYPU TSP

F35 Kat. P1: 2333-P1-XXXXX

Data produkcji: Termin przydatności:

Numer Partii:

1008 ZAPALNIK ELEKTRYCZNY KLIMA

Kat. P1: 1008-P1-69255086